**东至安东祥源新型建材有限公司的2024年沥青石料**

**采购项目（第二次）**

**询价文件**

**（2024）**

**采 购 人：东至安东祥源新型建材有限公司**

**地 址：东至县尧渡镇查桥村**

**联系电话：18956627326**

**二0二四年十月**

# 东至安东祥源新型建材有限公司的2024年沥青石料采购项目（第二次）

# 询价公告

项目概况：东至安东祥源新型建材有限公司的2024年沥青石料采购项目（第二次）的潜在投标人应在安东投资控股集团有限公司官网（http://www.adtzjt.com/news.aspx?classid=3）获取采购文件，并于2024年10月14日9点30分（北京时间）前提交响应文件。

## 一、项目基本情况

项目名称：东至安东祥源新型建材有限公司的2024年沥青石料采购项目（第二次）

采购方式：询价

最高限价：沥青站生产所需石粉（0-3mm）控制价60元每吨,米砂（3-5mm）控制价78元每吨、瓜片（5-10mm）控制价76元每吨,小1-2(10-15mm)石子控制价76元每吨、大1-2(15-25mm)石子控制价76元每吨、1-3（20-31.5mm）石子控制价76元每吨。以上价格均含税13%。

采购需求：东至安东祥源新型建材有限公司的沥青石料，本次需求总量为4万吨。石粉约10000吨，米砂约3000吨，瓜片约10000吨，小1-2约9000吨，大1-2约4000吨、1-3石子4000吨。具体详见采购需求。

供货期：本项目为分批次供货，在接到供货通知单后1个日历天内完成该批次供货。

本项目不接受联合体。

## 二、申请人的资格要求：

1.投标人资质要求：具备独立法人资格，具有有效的营业执照。

2.其他要求：投标人存在以下不良信用记录情形之一的，不得推荐为中标候选人，不得确定为中标人：

1）投标人被人民法院列入失信被执行人的（以中国执行信息公开网http://zxgk.court.gov.cn/查询为准）；

2）投标人被列入严重违法失信企业名单的（以国家企业信用信息公示系统www.gsxt.gov.cn/查询为准）；

3）投标人被列入重大税收违法失信主体名单的（以信用中国https://www.creditchina.gov.cn/查询为准）。

## 三、获取采购文件

时间：2024年10月09日至2024年10月13日，每天上午8:00至12:00，下午14:00至17:30（北京时间，法定节假日除外 ）

地点：安东投资控股集团有限公司官网（http://www.adtzjt.com/news.aspx?classid=3）

方式：网上下载。

## 四、响应文件提交

截止时间：2024年10月14日09点30分（北京时间）

地点：安东盛华锦都售楼部二楼开标室

## 五、开启

时间：2024年10月14日09点30分（北京时间）

地点：安东集团开标室（安东盛华锦都小区售楼部二楼）

## 六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日，在安东投资控股集团有限公司官网（http://www.adtzjt.com/news.aspx?classid=3）公开发布。

## 七、其他补充事宜

1、在完全响应询价文件要求且不超出采购单位项目预算的前提下，以最有效的最低报价作为中标标准，该供应商的报价将被确定为成交合同价。请注意，供应商必须对所有产品进行报价，若各产品报价存在差异，则以综合最低价为准。若出现两家供应商报价完全相同的情况，则依照相关规定进行现场抽签决定。供应商应通过直接递交的方式提交报价函。报价函必须密封并加盖公章，并在开标时以现场递交的方式提交。

2、报价：供应商应自行考虑市场风险，所报价格应包含货物价款、税费（13%）、运输费、装卸费、劳保及安全运输、人员保险等与本项目供货有关的一切费用的总报价（含税到站价），以及合同约定的所有责任、义务的一切风险。

3、供应商可以不对本项目的询价文件做出报价，但一经做出报价，即为不可撤回。否则，按照相关规定予以处理。

4、采购需求：（详见附件 1）

5、回函内容：（详见附件 2）

注：（1）投标单位投标响应函所附材料须按规定填写，并按要求签字盖章，否则按无效标处理。

（2）投标单位投标函及所附材料须装订成册，活页或未装订的采购人有权不予接受。

（3）投标单位投标函及所附材料要求于响应文件提交截止时间前密封送至安东盛华锦都售楼部二楼开标室，逾期不予接受。

## 八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

## 1.采购人信息

名 称：东至安东祥源新型建材有限公司

地 址：东至县尧渡镇查桥村

联系方式：18956627326

2024年10月08日

## 附件1

## 采购需求

**一、询价范围及要求**

东至安东祥源新型建材有限公司的沥青石料，本次需求总量为4万吨。石粉约10000吨，米砂约3000吨，瓜片约10000吨，小1-2约9000吨，大1-2约4000吨、1-3石子4000吨。

石粉（0-3mm）控制价60元每吨

米砂（3-5mm）控制价78元每吨

瓜片（5-10mm）控制价76元每吨

小1-2(10-15mm)石子控制价76元每吨

大1-2(15-25mm)石子控制价76元每吨

1-3（20-31.5mm）石子控制价76元每吨

以上价格均为到厂含税价（含税13%）。

**二、采购需求**

沥青面层用细集料质量技术要求应符合如下规范要求，对供应原料将按批次抽检。

1. 沥青混合料粗集料应该洁净、干燥、表面粗糙。其各项技术指标应满足下列要求：
2. 石料压碎值，表面层不大于 26%，其他层次不大于 28%（高速公路及一级公路）；其他等级公路不大于30%
3. 洛杉矶磨耗损失，表面层不大于 28%，其他层次不大于 30%（高速公路及一级公路）。
4. 表观相对密度，表面层不大于2.6t/m3  其他层次不大于2.5t/m3（高速公路及一级公路）；其他等级公路不大于2.45t/m3
5. 吸水率，表面层不大于 2.0%， 其他层次不大于3.0%（高速公路及一级公路）；其他等级公路不大于3.0%
6. 坚固性，表面层不大于 12%， 其他层次不大于12%（高速公路及一级公路）；
7. 针片状颗粒含量（混合料），表面层不大于15%， 其他层次不大于18%（高速公路及一级公路）
8. 其中粒径大于 9.5mm，表面层不大于12%， 其他层次不大于15%（高速公路及一级公路）
9. 其中粒径小于 9.5mm，表面层不大于18%， 其他层次不大于20%（高速公路及一级公路），其他等级公路针片状统一不大于20%。
10. 水洗法﹤0.075mm 颗粒含量，不大于1%
11. 软石含量，表面层不大于3% ，其他层次不大于5%（高速公路及一级公路），其他等级公路不大于5%。
12. 沥青路面的细集料为石粉。细集料必须由具备生产许可证的采石场、采砂场生产。细集料应洁净、干燥、无风化、无杂质，并有适当的颗粒级配。其技术指标如下：
13. 表观相对密度，不小于 2.5t/m³（高速公路及一级公路），其他等级公路不小于2.45t/m³
14. 含泥量（小于 0.075mm 的含量），不大于 3%（高速公路及一级公路）；其他等级公路不大于5%
15. 砂当量，不小于 60%（高速公路及一级公路）；其他等级公路不小于50%。

以上粗集料、细集料其粒径规格质量要求均应符合《公路沥青路面施工技术规范》(JTG F40-2004)的规定。

**三、其他需求**

1、交货时间：本项目为分批次供货，在接到供货通知单后1个日历天内完成该批次供货。

2、付款方式：按季度开票结算至70%、余款年底前付清。

3、违约责任：供应商在实际供货时，若被发现提供的产品未能达到询价文件和报价函文件中的有关要求，将按有关法规进行处罚，买方将有权单方面中止合同的执行，并追究因中标人所提供的未达到所承诺的产品而产生的所有损失和责任。

## 附件2

## 投标文件格式

**项目名称：**

**响 应 文 件**

**投标人： 　　　　　　　　　　（公章）**

**法人代表或其委托代理人： 　　　　（签字或盖章）**

**年　 月　 日**

目 录

一、投标函

二、分项报价表

三、法定代表人身份证明（适用于无委托代理人的情况）或授权委托书(适用于有委托代理人的情况)

四、营业执照

五、参考合同模版

**一、投标函**

(招标人名称)：

1. 我方已经仔细研究了(项目名称)招标项目询价文件的全部内容，愿意以人民币：（大写） 元/吨 （¥： 元/吨）的投标报价（**保留两位小数**），交货期： ，并按合同约定履行义务。

2.我方的投标文件包括下列内容：

(1)投标函；

(2)法定代表人(单位负责人)身份证明或授权委托书；

(3)分项报价表；

(4)资格审查资料；

(5)承诺函

(6)其他材料。

投标文件的上述组成部分如存在内容不一致的，以投标函为准。

3.我方承诺响应询价文件的全部要求。

4.我方承诺在询价文件规定的投标有效期内不撤销投标文件。

5.如我方中标，我方承诺：

(1)在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同；

(2)在签订合同时不向你方提出附加条件；

(3)按照询价文件要求提交履约保证金；

(4)在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

6.我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确。

7. (其他补充说明)

投标人： (盖章单位).

法定代表人(单位负责人)或其委托代理人：(签字或盖章)

地址：

 年 月 日

**二、分项报价表**

单位：元（人民币）

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 货物名称 | 单位 | 单价（含税到站价） | 备注 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

注：1、分项报价表说明：投标报价包含材料费、包装费、运输费（含保险费）、货到现场（采购人指定地点）的装卸费、利润、风险费、抽样检测费、保管费、管理费、人工费、税费(13%)、售后服务、安全运输、人员保险等一切与本项目供货有关的一切费用，以及合同约定的所有责任、义务等一切风险。未明确的费用视为包含在其中，采购人不再支付其他任何费用。

1. **合同履行期内中标单价不做任何调整**。
2. 投标单价不能超过采购清单控制价中的招标控制单价，否则视为无效报价。
3. **法定代表人身份证明**

**法定代表人身份证明**

单位名称：

单位性质：

地址：

成立时间： 年 月 日

经营期限：

姓名： 性别：

年龄： 职务：

系 （ 投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

附件：法定代表人身份证复印件

投标人： (盖单位章)

日期： 年 月 日

法定代表人身份证**正反**面复印件

**授权委托书(适用于有委托代理人的情况)**

我 (姓名)系 (投标人名称)的法定代表人，现授权委托我单位 (姓名)为我公司代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改 (项目名称)的投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

代理人无转委托权。特此委托。

附件：代理人身份证复印件

投标人： (盖单位章)

法定代表人： (签字或盖章)

委托代理人： (签字或盖章)

 日期： 年 月 日

代理人身份证**正反**面复印件

**注：1、法定代表人参加投标活动并签署文件的不需要授权委托书，只需提供法定代表人身份证明；**

**2、非法定代表人参加投标活动及签署文件的除提供法定代表人身份证明外还须提供授权委托书。**

**四、营业执照**

**注：附投标人营业执照复印件。**

**五、参考合同模版**

2024年（第二次）

安东祥源沥青石料采购合同

需方（甲方）：东至安东祥源新型建材有限公司

供方（乙方）：

签订时间： 签订地点：东至县

（甲方）：东至安东祥源新型建材有限公司

（乙方）：

为了规范产品交易行为，保护供需双方合法权益，根据《中华人民共和国民法典》及有关法律、法规、明确双方权利义务关系，保证正常交易程序，就甲方需要向乙方购买沥青石料事宜，经甲、乙双方协商一致同意签订本合同，以望共同遵守。

产品名称、商标、型号、厂家、数量、供货时间及数量

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 含税单价（元） | 税率（%） | 总价款（元） | 备注 |
| 1 | 石粉 | （0-3mm） | 吨 |  |  | 13 | / | 沥青站 |
| 2 | 米砂 | （3-5mm） | 吨 |  |  | 13 | / | 沥青站 |
| 3 | 瓜片 | （5-10mm） | 吨 |  |  | 13 | / | 沥青站 |
| 4 | 小1-2 | (10-15mm) | 吨 |  |  | 13 | / | 沥青站 |
| 5 | 大1-2 | (15-25mm) | 吨 |  |  | 13 | / | 沥青站 |
| 6 | 1-3 | （20-31.5mm） |  吨 |  |  | 13 | / | 沥青站 |
| 以上单价为固定单价，不随市场变化变动。 |
| **注：1、此价格为包含材料费、包装费、运输费（含保险费）、货到现场（采购人指定地点）的装卸费、利润、风险费、抽样检测费、保管费、管理费、人工费、税费(13%)、售后服务、安全运输、人员保险等一切与本项目供货有关的一切费用。****2、按照实际供货数据结算。** |

1. **质量要求、技术标准：**

沥青混合料粗集料应该洁净、干燥、表面粗糙。其各项技术指标应满足下列要求：

1. 石料压碎值，表面层不大于 26%，其他层次不大于 28%（高速公路及一级公路）；其他等级公路不大于30%
2. 洛杉矶磨耗损失，表面层不大于 28%，其他层次不大于 30%（高速公路及一级公路）。
3. 表观相对密度，表面层不大于2.6t/m3  其他层次不大于2.5t/m3（高速公路及一级公路）；其他等级公路不大于2.45t/m3
4. 吸水率，表面层不大于 2.0%， 其他层次不大于3.0%（高速公路及一级公路）；其他等级公路不大于3.0%
5. 坚固性，表面层不大于 12%， 其他层次不大于12%（高速公路及一级公路）；
6. 针片状颗粒含量（混合料），表面层不大于15%， 其他层次不大于18%（高速公路及一级公路）
7. 其中粒径大于 9.5mm，表面层不大于12%， 其他层次不大于15%（高速公路及一级公路）
8. 其中粒径小于 9.5mm，表面层不大于18%， 其他层次不大于20%（高速公路及一级公路），其他等级公路针片状统一不大于20%。
9. 水洗法﹤0.075mm 颗粒含量，不大于1%
10. 软石含量，表面层不大于3% ，其他层次不大于5%（高速公路及一级公路），其他等级公路不大于5%。
11. 沥青路面的细集料为石粉。细集料必须由具备生产许可证的采石场、采砂场生产。细集料应洁净、干燥、无风化、无杂质，并有适当的颗粒级配。其技术指标如下：
12. 表观相对密度，不小于 2.5t/m³（高速公路及一级公路），其他等级公路不小于2.45t/m³
13. 含泥量（小于 0.075mm 的含量），不大于 3%（高速公路及一级公路）；其他等级公路不大于5%
14. 砂当量，不小于 60%（高速公路及一级公路）；其他等级公路不小于50%。

以上粗集料、细集料其粒径规格质量要求均应符合《公路沥青路面施工技术规范》(JTG F40-2004)的规定。

**石料质量需要符合：**送货时按批次取样，石料规格参数未能达标时，无条件退货， 在实际供货时，若被发现提供的产品未能达到合同文件中的有关要求，买方将有权单方面中止合同的执行，并追究因中标人所提供的未达到所承诺的产品而产生的所有损失和责任。

1. **交（提）货方式、地点**

送货到东至安东祥源新型建材有限公司沥青站仓库；同时供应方需要按照需方工程要求按时按量供货。

1. **运输方式及到达站（港）和费用负担**

自卸车（带环保篷）运输，乙方负责运输并承担运输费用；

1. **结算方式及期限**

1.双方应在核对期共同就本结算周期发生的提货单、收货单、退货单等有效单据进行核对，核算一致后确定该结算周期内甲方实际收到乙方货物数量，按本合同约定的单价计算该结算周期甲方应支付乙方的总价款。

2.乙方在与甲方核对清楚并确定了该结算周期的付款金额，并于核对无误后，于次月开具13% 增值税专用发票给甲方，甲方在收到发票后，按季度开票结算至70%、余款年底前付清。

**五、违约责任及合同争议的解决方式**

违约责任按《中华人民共和国民法典》执行；合同争议双方协商解决，也可由当地工商行政管理部门调解，协商不成的，向合同签订地人民法院提起诉讼。

**六、合同解除方式**

1.如乙方擅自调整价格的，在实际供货时，若被发现提供的产品未能达到合同文件中的有关要求，买方将有权单方面中止合同的执行，并追究因中标人所提供的未达到所承诺的产品而产生的所有损失和责任。

2.如由于不可抗力、政府行为的原因造成不能按期履约，则乙方免责；

**本合同壹式贰份，由双方签字盖章后生效。**

甲方：东至安东祥源新型建材有限公司 乙方：

甲方法定代表人 乙方法定代表人

或授权代理人（签字） 或授权代理人（签字）

日期： 日期：